Loda data

卫星数量 N

设备数量 M

卫星对设备的可见时间窗口 window (N张表，每张表的行数表示M个设备，列数分别表示时间窗的开始时间和结束时间，不够的自动补0，补齐)

卫星观测时长 scan

各设备转换时间 trala

卫星优先级 P

设备优先级 g

4站12星

地面站属性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1（xi an） | 2(hai nan) | 3(yunnan) | 4(kashi) |
| 经度longitude | 107 | 108 | 100 | 79 |
| 纬度latitude | 34 | 20 | 20 | 40 |
| 海拔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优先级 | 10 | 7 | 3 | 5 |

